**Tasterschnittstelle 2-fach KNX DATA Secure
TA 2.1 KNX 4969272**

2-fach Tasterschnittstelle KNX TP

Zum Einbau in Auf- oder Unterputzdosen

Freie Verwendung aller 8 Kanäle als Eingang oder Ausgang

Als Ausgang zur Steuerung von LEDs mit bis zu 3mA und parametrierbarer Blink- oder Pulsierfunktion

Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure

Unterstützung aller gängigen DPT’s wie z.B. Farbtemperatur, RGBW, Prozentwert...

Anschließbare Leitungslänge bis zu 30 m

Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: KNX

Stromaufnahme: <10mA

Anzahl Ein-/Ausgänge: 2

Montageart: Unterputz oder in Aufputzdose

Anschlussart: Anschlussdrähte 250mm lang mit Aderendhülse

Ausgangsstrom für LED’s konfigurierbar bis zu 3mA

Schutzklasse: III

Fabrikat: Theben

Typ: TA 2.1 KNX

Bestell-Nr.: 4969272

E-Nummer CH:
E-Nummer NOR:
E.Nummer SE:

Einheit: ST

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Verfügbares Zubehör:
-